|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Praxis Technik** Holz, Metall und Kunststoff |  | Name: | Klasse: | Datum:  16.03.20 |

Bearbeitung:

* **Form anzeichnen:**

Zum Anzeichnen der Form verwenden wir ...

*Kreuze die richtigen Hilfsmittel an!*

einen Bleistift

einen Folienstift

Kreide

* **Form aussägen:**

Zum Aussägen der Form (bei runden Formen oder kurzen Kanten) verwenden wir ...

eine Laubsäge

eine Japansäge

die Kreissäge

* **Kante bearbeiten:**


Die Kante der frisch ausgesägten Form kann nun bearbeitet werden. Dazu muss man eine bestimmte Bearbeitungsreihenfolge einhalten. Jeder Schritt muss die Bearbeitungsspuren des letzten Schrittes entfernen.



Reihenfolge:







**Dabei wird die Schutzfolie erst direkt vor dem Polieren abgenommen!**

**Feilen:**

Darauf achten, dass man die jeweils richtige Feile für die zu bearbeitende Stelle verwendet (Rund-, Flachstumpf-, Halbrund-, Dreikantfeile, ...).

**Abziehen:**

Die Abziehklinge sollte über eine feine, durchgehende Kante verfügen.

**Nassschleifen:**

Wir beginnen mit dem er Schleifpapier; dann er und zum Schluss er!

**Polieren:**

Beim Polieren achten wir darauf, dass wir das Werkstück nicht zu fest an die Polierscheibe drücken.